**ЧТО ДОЛЖЕН**

**ЗНАТЬ ПОТРЕБИТЕЛЬ**

**О ДЕТСКИХ УДЕРЖИВАЮЩИХ УСТРОЙСТВАХ?**

**Детская удерживающая система (удерживающее устройство) (child restraint systems)** - это совокупность элементов, состоящая из лямок или гибких элементов с пряжками, регулирующих устройств, деталей крепления и, в некоторых случаях, дополнительного устройства (например, детской люльки, съемного детского кресла, дополнительного сиденья и/или противоударного экрана), которое может быть прикреплено к внутренней части кузова автотранспортного средства. Устройство должно быть сконструировано таким образом, чтобы в случае столкновения или резкого торможения транспортного средства уменьшить опасность ранения ребенка, находящегося в удерживающем устройстве, путем ограничения подвижности его тела.

Детские удерживающие устройства подразделяются на несколько групп:

* группа 0 (group 0) - для детей массой менее 10 кг;
* группа 0+ (group 0+) - для детей массой менее 13 кг;
* группа I (group I) - для детей массой 9-18 кг;
* группа II (group II) - для детей массой 15-25 кг;
* группа III (group III) - для детей массой 22-36 кг.

Существует несколько категорий детских удерживающих устройств:

1. **Универсальная (universal):** для использования на большинстве сидений транспортных средств и, в частности, тех, которые считаются совместимыми с такой категорией детских удерживающих устройств (допускается установка на передних и задних сиденьях, если устройства устанавливают в соответствии с инструкцией предприятия-изготовителя и установка с помощью ремня безопасности для взрослых (с втягивающим устройством или без него);
2. **Ограниченная (restricted):** для использования на предусмотренных сиденьях в транспортных средствах конкретных типов предприятием - изготовителем детского удерживающего устройства или транспортного средства (допускается установка на передних и задних сиденьях, если устройства устанавливают в соответствии с инструкцией предприятия-изготовителя и установка с помощью ремня безопасности для взрослых (с втягивающим устройством или без него);
3. **Полууниверсальная (semi-universal):** Допускается установка удерживающего устройства на передних и задних сиденьях, если устройства устанавливают в соответствии с инструкцией предприятия-изготовителя и установка с помощью нижних креплений;
4. **Особая (specific vechicle):** для использования на транспортных средствах конкретных типов (допускается установка на передних и задних сиденьях, если устройства устанавливают в соответствии с инструкцией предприятия-изготовителя и с помощью креплений, сконструированных предприятием-изготовителем транспортного средства или детского удерживающего устройства) либо в качестве встроенных детских удерживающих устройств.

Детские удерживающие устройства подразделяются также на конструкции:

* **Цельная (integral class)**. Включает в себя комплект лямок или гибких элементов с пряжкой, устройство регулирования, крепления и, в некоторых случаях, дополнительное сиденье и/или противоударный экран, который может быть прикреплен с помощью собственной цельной лямки или лямок;
* **Нецельная (non-integral class)**. Включает в себя частичное удерживающее устройство, которое при использовании в сочетании с ремнем безопасности для взрослых, проходящим вокруг туловища ребенка, или удерживающим устройством, в котором находится ребенок, образует детское удерживающее устройство в комплекте.

**ЗНАЙТЕ! На каждом детском удерживающем устройстве должна быть проставлена на видном и легкодоступном месте маркировка, включающая в себя следующие обозначения:**

* слова «универсальное», «ограниченное», «полууниверсальное» или «особое» в зависимости от категории удерживающего устройства;
* группа по массе, для которой предназначено устройство, а именно: 0-10 кг; 0-13 кг; 9-18 кг; 15-25 кг; 22-36 кг; 0-18 кг; 9-25 кг; 15-36 кг; 0-25 кг; 9-36 кг; 0-36 кг;
* буква Y для устройства с проходящей между ног лямкой;
* буква S для специального удерживающего устройства.

Обращаем Ваше внимание, что данные требования распространяются только на детские удерживающие устройства, выпущенные до 1 сентября 2018г., поскольку Приказом Росстандарта от 19 июля 2018 г. N 420-ст Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 41.44-2005 «Единообразные предписания, касающиеся удерживающих устройств для детей, находящихся в механических транспортных средствах», утв. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 20 декабря 2005 г. N 318-ст, был отменен с 1 сентября 2018 г.